직접염료로 식물성 직물 염색하기 ( Fashionstart.net )

식물성 직물에는 면, 마, 린넨, 모시, 삼베 등과 나무 등이 있다. 이들은 염료 중에서 직접염료로 염색이 된다. 면은 다른 섬유들 보다 염색이 깔끔하게 잘 안되고, 세탁 시 조금씩 물이 빠지는 경향이 있다.

하지만 대부분의 일상적인 섬유가 면이므로 가장 대중적으로 작업이 되는 섬유이다.

레이스나 작은 디테일에 색상이 필요할 경우 백색의 원단이나 레이스를 이용해서 스스로 염색을 할 수 있다.

염색을 통해서 쿠션 등을 작업한다면 세상에서 하나뿐이 작품을 만들 수 있고 이를 통해서 개개인의 미적표현의 즐거움을 느낄 수 있으며, 다양한 변수에 의해서 나타나는 무늬로 한껏 아름다움을 표현해 볼 수 있다.

1. 준비물 챙기기

- 원단 : 면, 마, 린넨, 모시, 삼베(원하는 사이즈 보다 20~50%정도 크게 준비하세요~)

- 염료 : 원하는 색상을 준비하시면 되시구요, 색상은 밝은 톤부터 찐한 톤까지 본인이 염료를 배합하는 만큼 다른 색상을 표현할 수 있습니다.

- 찜통이나 가열할 수 있는 그릇 : 물을 붓고 원단이나 레이스 등이 잠길 수 있는 정도의 찜통 크기를 사용하심 됩니다.

- 막대기 : 염색 시 염색이 골고루 될 수 있게 저어주기 위한 막대로 찜통이 크면 길고 짱짱한 것으로, 냄비 등에서 염색을 하면 나무젖가락 정도를 준비한다.

- 소금 : 한 숟가락 정도(염색을 골고루 빠르게 도와주는 기능을 한다.)

- 고착제 : 염색후 염색물이 빠지는 것을 막아주는 약품

□- 디자인용 물건 : 홀치기 염색이나 납방염 등을 하기 위한 용품들을 챙긴다. 노끈이나 막대기, 판대기 등

2. 원단 정련 (원단 풀빼기)

원단을 미지근한 물에 한번 세탁하고 탈수한 상태로 둔다.

이는 원단의 풀기를 빼고, 원단을 적신상태로 염색하게 되면, 염료가 더 잘 스며들고 골고루 곱게 염색됩니다.

3. 홀치기 작업하기

원하는 사이즈나 모양을 생각하고 적당히 다양한 홀치기 효과를 줍니다.

홀치기는 염액이 많이 접촉하는 부분은 염색이 짙게 되고, 묶기거나 구김 부분같이 염액이 접촉하지 못하는 부분은 염색이 옅게 됨으로서 다양한 무늬가 생기는 효과를 이용하는 것입니다.

방법은 부분부분을 끈이나 바느질로 묶어주면 됩니다.

*이중염색

이중염색은 먼저 전체적으로 밝은 색상을 염색한 후에, 홀치기 작업후 어두운 색상으로 염색하면, 훨씬 세련된 디자인을 얻을 수 있습니다.(그림참조)

예) 연노랑 염색 -> 홀치기 작업 -> 짙은 색 염색 -> 고착제 작업 후 건조

4. 염색하기

① 찜통 등에 원단이나 레이스가 수면 아래로 잠길 정도의 적당한 양의 물은 붙고, 여기에 소금은 1숟가락 정도 넣고 불 위에서 끓인다.

② 어느 정도 뜨거워진 상태에서 염료를 조금씩 넣고 완전히 풀릴 때까지 저어본 후, 투명한 컵 등에 염액을 떠서 흰색 원단에 비춰서 나오는 색상이 염색 후 나올 색상이므로, 적절한 농도를 확인하면서 염액을 만든다.

③ 염액이 준비되면 홀치기 작업된 원단이나 레이스를 염액에 넣고 작대기로 저어준다. 이때 원단이나 레이스가 수면위로 나오지 않게 확인하면서 골고루 살살 저어준다.

④ 15분 정도 끓는 상태에서 염색한 후, 찬물을 받아둔 통에서 원단이나 레이스를 헹군다.

5. 고착하기

이 작업은 원단에 스며든 염료가 세탁 등에 의해서 쉽게 빠지는 것을 막기 위해서 원단의 표면을 코팅하는 역할을 합니다.

① 염색후 헹궈진 원단의 홀치기 작업한 부분을 풀어서 펼쳐준다.

② 미지근한 물에 고착제를 넣고(바지 한 벌이나 원단 2마에 15cc 1통 기준) 풀어서 고착액을 만들어 준다.

③ 풀어 놓은 원단을 고착액에 담궈서 1분 정도 자알 저어준다.

④ 다시 찬물에서 헹궈준 후에 탈수한다.

6. 건조하기

건조 시에는 원단이 겹치지 않게 펼쳐서 건조한다.